**Комплектация бани-бочки**

1 Стены бани-бочки выполнены из массива алтайского кедра. Соединение лунный паз.



2 Входная дверь выполнена из массива кедра. Установлен английский замок.

3 Гибкая кровля Shinglas (цвет - на выбор - зеленый, коричневый)



4 Покрытие снаружи на выбор: СЕНЕЖ (Россия) и Renner (Италия) – c доплатой в зависимости от длины

Цвет: **золотой дуб** (СЕНЕЖ, Renner), **темный орех**(Renner), **натуральный** (Renner), **серый** (Renner).







ПАРНАЯ

5 Дровяная печь в сборе с дымоходом Теплодар Русь 9 нерж сталь содержание хром 13-17%. Топка внутренняя или наружная на выбор.

Камни (Габродиабаз- 20 кг)



6 Бак для горячей воды из нержавеющей стали с краном, 50 л 

7 Полог кедр - 2 шт

Окно с двойным стеклопакетом в парной 25 \*25 см -1 шт

Защитные экраны Flamma

Трапик



8 Вентиляционная решетка из кедра



9 Дверь в парное отделение массив кедра




МОЕЧНАЯ

10 В моечном отделении скамейка массив кедра - 2 шт.

Дверь массив кедра

Вентиляционная решетка из кедра



РАЗДЕВАЛКА

11 Скамейка из кедра

Окно со стеклопакетом 25 \*25 см, 1 шт.

Стол стационарный из кедра

Трапик

12 Электропроводка «под ключ» (кроме разборной модели)



13 Опора бани - клееный брус массив кедра

14 Ступеньки перед входом из кедра

