|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИП «Батыр»**  Қазақстан Республикасы,  Алматы қ., Толе би 111, ТД Гулянда 2 этаж 4 офис  Web: [www.usport.kz](http://www.usport.kz); e-mail: 1454015@mail.ru  Тел: +7 (778) 988 81 25  +7 (727) 317 83 88 | | | | | |
| **Прайс-лист 2019г**  **Спортивный инвентарь изготовление** | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Фото (ВИД)** | **Характеристика** | **Розница цена (без НДС)** | **Оптовая цена (без НДС)** |
| **1** | * **Шведская стенка с турником**   <https://usport.kz/p30636710-shvedskaya-stenka-derevyannaya.html> | Ð¨Ð²ÐµÐ´ÑÐºÐ°Ñ ÑÑÐµÐ½ÐºÐ° Ð´ÐµÑÐµÐ²ÑÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¡ÑÐ°Ð½Ð´Ð°ÑÑ  260Ñ80, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Высота: 260 см Ширина: 80 см Вес пользователя : 120 кг Шведская стенка выполнена из сосны с перекладинами из бука | **22000** | **17000** |
| **2** | * **Шведская стенка** * <https://usport.kz/p30636718-detskaya-shvedskaya-stenka.html> | ÐÐµÑÑÐºÐ°Ñ ÑÐ²ÐµÐ´ÑÐºÐ°Ñ ÑÑÐµÐ½ÐºÐ° Ð´ÐµÑÐµÐ²ÑÐ½Ð½Ð°Ñ, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Материал - бук или листвиница  Покрытие - 2-х слойный лак  Размер: 260\*80см | **20000** | **16500** |
| **3** | * **Шведская стенка** * <https://usport.kz/p44622822-shvedskaya-stenka-280.html> | Ð¨Ð²ÐµÐ´ÑÐºÐ°Ñ ÑÑÐµÐ½ÐºÐ° 280 Ñ 100 ÑÐ¼ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Размер 260\*80  Материал - металл  Покраска - молотковая (серая, синяя, черная) | **22000** | **18000** |
| **4** | * **Шведская стенка металл с турником** * <https://usport.kz/p44623477-shvedskaya-stenka-metall.html> | Ð¨Ð²ÐµÐ´ÑÐºÐ°Ñ ÑÑÐµÐ½ÐºÐ° Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð», ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Габариты (мм): 800/1000 х 2400/2600/2800                       Стоимость зависит от габаритов. Конструкция цельносваренная. | **29000** | **24000** |
| **5** | * Шведская стенка металлическая 3 в 1 (Стенка+Турник+Брусья) <https://usport.kz/p44623355-shvedskaya-stenka-metallicheskaya.html> | Ð¨Ð²ÐµÐ´ÑÐºÐ°Ñ ÑÑÐµÐ½ÐºÐ° Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ 3 Ð² 1 (Ð¡ÑÐµÐ½ÐºÐ°+Ð¢ÑÑÐ½Ð¸Ðº+ÐÑÑÑÑÑ), ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Высота 240 см   Материал металл   Ширина 71 см   Глубина 14 см   Размер стенки в собранном виде (В\*Ш\*Г)  240\*71\*14   Расстояние между стойками 63 см   Количество перекладин 9   Расстояние между перекладинами 23 см   Максимальный вес пользователя 250 кг | **45000** | **36000** |
| **6** | * Турник съемный на шведскую стенку * <https://usport.kz/p66921425-turnik-semnyj-shvedskuyu.html> | C:\Users\HP\Desktop\38298_751717_14.jpg | Грузоподъемность: 160кг  Вынос от стены: 45 см.  Цвет: серый, черный, синий | **7500** | **6000** |
| **7** | * Турник настенный * <https://usport.kz/p28746070-turnik-nastennyj.html> | Ð¢ÑÑÐ½Ð¸Ðº Ð½Ð°ÑÑÐµÐ½Ð½ÑÐ¹, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Грузоподъемность: 160кг  Вынос от стены: 45 см.  Цвет: серый, черный | **7500** | **6000** |
| **8** | * Турник настенный * <https://usport.kz/p66921574-turnik-nastennyj.html> | Ð¢ÑÑÐ½Ð¸Ðº Ð½Ð°ÑÑÐµÐ½Ð½ÑÐ¹, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Грузоподъемность: 160кг  Вынос от стены: 45 см.  Цвет: серый, черный | **4500** | **4000** |
| **9** | * Брусья на гимнастическую стенку * <https://usport.kz/p44623435-brusya-gimnasticheskuyu-stenku.html> | Брусья-пресс на гимнастическую стенку | Прочная разборная конструкция выполнена из металлического профиля 40х40 и 40х20 мм.  Допустимая нагрузка 250 кг. | **10000** | **8000** |
| **10** | * Брусья на гимнастическую стенку * <https://usport.kz/p66921573-brusya-gimnasticheskuyu-stenku.html> | Брусья-пресс на гимнастическую стенку | Прочная разборная конструкция выполнена из металлического профиля 40х40 и 40х20 мм.  Допустимая нагрузка 250 кг. | **12000** | **9000** |
| **11** | * Двухрядный напольный кронштейн * <https://usport.kz/p50942528-dvuhryadnyj-napolnyj-kronshtejn.html> | Двухрядный напольный кронштейн | Кронштейн для балетного станка напольный двухрядный крепится к полу анкерными болтами (крепеж в комплект не входит).  Основные размеры (мм):  - Расстояние между центрами жердей 250  - Диаметр жерди 38.  - Расстояние от пола до центра жерди 850 и 1100  Вес 3 кг. | **6500** | **5200** |
| **12** | * Однорядный напольный кронштейн <https://usport.kz/p50942538-odnoryadnyj-napolnyj-kronshtejn.html> | Однорядный напольный кронштейн | Кронштейн для балетного станка напольный однорядный крепится к полу анкерными болтами (крепеж в комплект не входит)  Основные размеры (мм):  - Расстояние между центрами жердей 250  - Диаметр жерди 38.  - Расстояние от пола до центра жерди 850 и 1100 | **5500** | **4400** |
| **13** | * Кронштейн наcтенный, двухрядный. <https://usport.kz/p50942540-kronshtejn-nactennyj-dvuhryadnyj.html> | Кронштейн наcтенный, двухрядный. | Кронштейн для балетного станка настенный двухрядный крепится к стене анкерными болтами (крепеж в комплект не входит)   Основные размеры (мм):  - Расстояние между центрами жердей 250  - диаметр жерди 40 | **5500** | **4400** |
| **14** | * Однорядный наcтенный кронштейн [Подробнее: https://usport.kz/p50942542-odnoryadnyj-nactennyj-kronshtejn.html](https://usport.kz/p50942542-odnoryadnyj-nactennyj-kronshtejn.html) | Однорядный наcтенный кронштейн | Кронштейн для балетного станка настенный однорядный  крепится к стене анкерными болтами (крепеж в комплект не входит т.к.подбирается индивидуально под тип стен)   Основные размеры (мм):  - диаметр жерди 40 | **5000** | **4000** |
| **15** | * Двухрядный напольный угловой кронштейн [Подробнее: https://usport.kz/p50942551-dvuhryadnyj-napolnyj-uglovoj.html](https://usport.kz/p50942551-dvuhryadnyj-napolnyj-uglovoj.html) | Двухрядный напольный угловой кронштейн | ронштейн для балетного станка напольный двухрядный угловой. Кронштейн крепится к полу анкерными болтами (Крепеж в комплект не входит).  Основные размеры:  - Расстояние между центрами жердей 250мм.  - диаметр жерди 40мм.  - расстояние от пола до центра жерди 850мм и 1100мм. | **9000** | **7200** |
| **16** | * Однорядный мобильный кронштейн [Подробнее: https://usport.kz/p50942573-odnoryadnyj-mobilnyj-kronshtejn.html](https://usport.kz/p50942573-odnoryadnyj-mobilnyj-kronshtejn.html) | Однорядный мобильный кронштейн | Кронштейн для балетного станка мобильный, однорядный. Кронштейн входит в комплект балетного станка.  Основные размеры (мм):  - диаметр жерди 47 - расстояние от пола до центра жерди 1100 | **7000** | **5600** |
| **17** | * Двухрядный мобильный кронштейн [Подробнее: https://usport.kz/p50942579-dvuhryadnyj-mobilnyj-kronshtejn.html](https://usport.kz/p50942579-dvuhryadnyj-mobilnyj-kronshtejn.html) | Двухрядный мобильный кронштейн | Кронштейн для хореографического станка мобильный, двухрядный.  Основные размеры (мм): Расстояние между центрами жердей 250 - диаметр жерди 47 - расстояние от пола до центра жерди 850 и 1100 | **7500** | **6000** |
| **18** | * Двухрядный напольно-пристенный кронштейн [Подробнее: https://usport.kz/p50942608-dvuhryadnyj-napolno-pristennyj.html](https://usport.kz/p50942608-dvuhryadnyj-napolno-pristennyj.html) | Двухрядный напольно-пристенный кронштейн | Кронштейн крепится к полу  и к стене анкерными болтами (крепеж в комплект не входит).  **Основные размеры  (мм):**  - Расстояние между центрами жердей 250; - диаметр жерди 40; - расстояние от пола до центра жерди 850 и 1100. | **6500** | **5200** |
| **19** | * Однорядный напольно-пристенный кронштейн [Подробнее: https://usport.kz/p50942634-odnoryadnyj-napolno-pristennyj.html](https://usport.kz/p50942634-odnoryadnyj-napolno-pristennyj.html) | ÐÐ´Ð½Ð¾ÑÑÐ´Ð½ÑÐ¹ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¾-Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐµÐ½Ð½ÑÐ¹ ÐºÑÐ¾Ð½ÑÑÐµÐ¹Ð½, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Кронштейн для балетного станка напольно-настенный однорядный.  Кронштейн крепится к полу  и к стене анкерными болтами (крепеж в комплект не входит).  Основные размеры  (мм):  - Расстояние  от пола до центра жерди 1100;  - диаметр жерди 40. | **5500** | **4400** |
| **20** | * Жерди с металлическим стержнем внутри (поручни с металлическим стержнем внутри) [Подробнее: https://usport.kz/p50034029-zherdi-metallicheskim-sterzhnem.html](https://usport.kz/p50034029-zherdi-metallicheskim-sterzhnem.html) | ÐÐµÑÐ´Ð¸ Ñ Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¼ ÑÑÐµÑÐ¶Ð½ÐµÐ¼ Ð²Ð½ÑÑÑÐ¸ (Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ½Ð¸ Ñ Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¼ ÑÑÐµÑÐ¶Ð½ÐµÐ¼ Ð²Ð½ÑÑÑÐ¸), ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Дерево – сухой брус  Стержень -  метал  Диаметр - 20мм, 32мм, 40мм  Покрытие - лак  Размер - от 1 – 2 мах | **30000** | **20000** |
| **21** | * Жерди (поручни) для хореографических станков [Подробнее: https://usport.kz/p50031819-zherdi-poruchni-dlya.html](https://usport.kz/p50031819-zherdi-poruchni-dlya.html) | ÐÐµÑÐ´Ð¸ Ñ Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¼ ÑÑÐµÑÐ¶Ð½ÐµÐ¼ Ð²Ð½ÑÑÑÐ¸ (Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ½Ð¸ Ñ Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¼ ÑÑÐµÑÐ¶Ð½ÐµÐ¼ Ð²Ð½ÑÑÑÐ¸), ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Форма  Круглая  Длина  1300 мм  Диаметр 40 мм | **1800** | **1600** |
| **22** | * Бревно гимнастическое напольное 3м [Подробнее: https://usport.kz/p29754420-brevno-gimnasticheskoe-napolnoe.html](https://usport.kz/p29754420-brevno-gimnasticheskoe-napolnoe.html) | ÐÑÐµÐ²Ð½Ð¾ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ðµ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¾Ðµ 3Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Цвет    лакированное дерево Длина    3000 мм Габариты    3000х130 мм Материал    деревянный клеенный брус Основа    брус Особенности    ширина рабочей поверхности 100 мм Вес    20 кг | **22000** |  |
| **23** | * Бревно гимнастическое напольное 5м [Подробнее: https://usport.kz/p30071856-brevno-gimnasticheskoe-napolnoe.html](https://usport.kz/p30071856-brevno-gimnasticheskoe-napolnoe.html) | ÐÑÐµÐ²Ð½Ð¾ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ðµ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¾Ðµ 3Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Длина   5.0 м. Высота бруса 190 мм. Ширина 130 мм, Ширина рабочей поверхности 100 мм. | **35000** |  |
| **24** | * Бревно гимнастическое 3м [Подробнее: https://usport.kz/p30132923-brevno-gimnasticheskoe.html](https://usport.kz/p30132923-brevno-gimnasticheskoe.html) | ÐÑÐµÐ²Ð½Ð¾ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ðµ 3Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Длина корпуса – 3000mm Высота корпуса над полом – 700mm Поперечная ось – 130mm Вертикальная ось — 160mm | **40000** | **30000** |
| **25** | * Бревно гимнастическое 3м с регулированием высоты * [Подробнее: https://usport.kz/p44449177-brevno-gimnasticheskoe-regul.html](https://usport.kz/p44449177-brevno-gimnasticheskoe-regul.html) | ÐÑÐµÐ²Ð½Ð¾ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ðµ ÑÐµÐ³ÑÐ». Ð²ÑÑÐ¾ÑÐ° 3Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Основные размеры бревна гимнастического: Длина корпуса – 3000mm Высота корпуса над полом – 1200mm В поперечном сечении верхней и нижней плоскости – 100mm Поперечная ось – 130mm Вертикальная ось — 160mm | **50000** | **40000** |
| **26** | * Бревно гимнастическое 5 м [Подробнее: https://usport.kz/p30221427-brevno-gimnasticheskoe.html](https://usport.kz/p30221427-brevno-gimnasticheskoe.html) | ÐÑÐµÐ²Ð½Ð¾ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ðµ 3Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Высота бруса над уровнем пола – 1200мм       Сечение бруса 130х190 мм. (поперечный х вертикальный)  Длина – 5000 мм   Ширина верхней плоскости – 100мм       Профиль опор 50х50 мм | **55000** | **40000** |
| **27** | * Бревно гимнастическое 5 м [Подробнее: https://usport.kz/p30221427-brevno-gimnasticheskoe.html](https://usport.kz/p30221427-brevno-gimnasticheskoe.html) | ÐÑÐµÐ²Ð½Ð¾ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ðµ ÑÐµÐ³ÑÐ». Ð²ÑÑÐ¾ÑÐ° 3Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Высота бруса над уровнем пола – 1200мм       Сечение бруса 130х190 мм. (поперечный х вертикальный)  Длина – 5000 мм   Ширина верхней плоскости – 100мм       Профиль опор 50х50 мм | **65000** | **52000** |
| **28** | * Брусья гимнастические мужские жерди дерево [Подробнее: https://usport.kz/p53991695-brusya-gimnasticheskie-muzhskie.html](https://usport.kz/p53991695-brusya-gimnasticheskie-muzhskie.html) | ÐÑÑÑÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ðµ Ð¼ÑÐ¶ÑÐºÐ¸Ðµ Ð¶ÐµÑÐ´Ð¸ Ð´ÐµÑÐµÐ²Ð¾, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Расстояние между точками опоры жердей - 2300 Высота верхней поверхности жерди от пола - 1150..1750 с интервалом 50 Расстояние между внутренними поверхностями жердей - 380...580 Высота рамы, не более - 60 | **90000** | **70000** |
| **29** | * Брусья женские на растяжках [Подробнее: https://usport.kz/p30317792-brusya-zhenskie-rastyazhkah.html](https://usport.kz/p30317792-brusya-zhenskie-rastyazhkah.html) | ÐÑÑÑÑÑ Ð¶ÐµÐ½ÑÐºÐ¸Ðµ Ð½Ð° ÑÐ°ÑÑÑÐ¶ÐºÐ°Ñ, ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | * между центрами основания жердей 240,0см; * от поверхности пола до верхней точки высокой жерди 220,0 см - 240,0 см, с шагом 5,0 см; * от поверхности пола до верхней точки низкой жерди 140,0 см - 160,0 см с шагом 5,0см. | **130000** | **100000** |
| **30** | * Скамья гимнастическая 1м [Подробнее: https://usport.kz/p58687858-skamya-gimnasticheskaya.html](https://usport.kz/p58687858-skamya-gimnasticheskaya.html) | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ 1Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Длина-  1000 мм ,2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм.   Ширина-230мм.   Высота-300мм. | **10000** | **8000** |
| **31** | * Скамья гимнастическая 1,5м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ 1Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Длина-  1000 мм ,2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм.   Ширина-230мм.   Высота-300мм. | **11500** | **9000** |
| **32** | * Скамья гимнастическая 2м [l](https://usport.kz/p58687858-skamya-gimnasticheskaya.html) | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ 1Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Длина-  1000 мм ,2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм.   Ширина-230мм.   Высота-300мм. | **12500** | **10000** |
| **33** | * Скамья гимнастическая 2,5м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ 1Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Длина-  1000 мм ,2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм.   Ширина-230мм.   Высота-300мм. | **13500** | **12000** |
| **34** | * Скамья гимнастическая 3м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ 1Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Длина-  1000 мм ,2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм.   Ширина-230мм.   Высота-300мм. | **15500** | **13500** |
| **35** | * Скамья гимнастическая 3,5м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ 1Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Длина-  1000 мм ,2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм.   Ширина-230мм.   Высота-300мм. | **18500** | **16000** |
| **36** | * Скамья гимнастическая 4м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ 1Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Длина-  1000 мм ,2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм. 4000мм   Ширина-230мм.   Высота-300мм. | **20000** | **17000** |
| **37** | * Скамья гимнастическая мягкая, ножки металлические 1,5м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð¼ÑÐ³ÐºÐ°Ñ, Ð½Ð¾Ð¶ÐºÐ¸ Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ðµ., ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | Ширина скамьи 24см.  Длина от 150см до 300см.  Доски шлифованные толщиной 30мм, покрытые лаком.  Металлические опоры выполнены из полосы 40х4мм, сидение и нижняя царга из массива сосны.  Покрытие скамеек из спортивной искусственной кожи, мягкая прокладка - поролон 3см. Регулируемые по высоте ножки позволяют избагать перекосов скамьи даже на неровном основании. | **21000** | **18000** |
| **38** | * Скамья гимнастическая мягкая, ножки металлические 2м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð¼ÑÐ³ÐºÐ°Ñ, Ð½Ð¾Ð¶ÐºÐ¸ Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ðµ., ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | Ширина скамьи 24см.  Длина от 150см до 300см.  Доски шлифованные толщиной 30мм, покрытые лаком.  Металлические опоры выполнены из полосы 40х4мм, сидение и нижняя царга из массива сосны.  Покрытие скамеек из спортивной искусственной кожи, мягкая прокладка - поролон 3см. Регулируемые по высоте ножки позволяют избагать перекосов скамьи даже на неровном основании. | **23000** | **20000** |
| **39** | * Скамья гимнастическая мягкая, ножки металлические 2,5м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð¼ÑÐ³ÐºÐ°Ñ, Ð½Ð¾Ð¶ÐºÐ¸ Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ðµ., ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | Ширина скамьи 24см.  Длина от 150см до 300см.  Доски шлифованные толщиной 30мм, покрытые лаком.  Металлические опоры выполнены из полосы 40х4мм, сидение и нижняя царга из массива сосны.  Покрытие скамеек из спортивной искусственной кожи, мягкая прокладка - поролон 3см. Регулируемые по высоте ножки позволяют избагать перекосов скамьи даже на неровном основании. | **25000** | **22000** |
| **40** | * Скамья гимнастическая мягкая, ножки металлические 3м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð¼ÑÐ³ÐºÐ°Ñ, Ð½Ð¾Ð¶ÐºÐ¸ Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ðµ., ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | Ширина скамьи 24см.  Длина от 150см до 300см.  Доски шлифованные толщиной 30мм, покрытые лаком.  Металлические опоры выполнены из полосы 40х4мм, сидение и нижняя царга из массива сосны.  Покрытие скамеек из спортивной искусственной кожи, мягкая прокладка - поролон 3см. Регулируемые по высоте ножки позволяют избагать перекосов скамьи даже на неровном основании. | **27000** | **23000** |
| **41** | * Скамья гимнастическая мягкая, ножки металлические 3,5м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð¼ÑÐ³ÐºÐ°Ñ, Ð½Ð¾Ð¶ÐºÐ¸ Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ðµ., ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | Ширина скамьи 24см.  Длина от 150см до 300см.  Доски шлифованные толщиной 30мм, покрытые лаком.  Металлические опоры выполнены из полосы 40х4мм, сидение и нижняя царга из массива сосны.  Покрытие скамеек из спортивной искусственной кожи, мягкая прокладка - поролон 3см. Регулируемые по высоте ножки позволяют избагать перекосов скамьи даже на неровном основании. | **29000** | **25000** |
| **42** | * Скамья гимнастическая мягкая, ножки металлические 4м | Ð¡ÐºÐ°Ð¼ÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð¼ÑÐ³ÐºÐ°Ñ, Ð½Ð¾Ð¶ÐºÐ¸ Ð¼ÐµÑÐ°Ð»Ð»Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ðµ., ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | Ширина скамьи 24см.  Длина от 150см до 300см.  Доски шлифованные толщиной 30мм, покрытые лаком.  Металлические опоры выполнены из полосы 40х4мм, сидение и нижняя царга из массива сосны.  Покрытие скамеек из спортивной искусственной кожи, мягкая прокладка - поролон 3см. Регулируемые по высоте ножки позволяют избагать перекосов скамьи даже на неровном основании. | **31000** | **26000** |
| **43** | * Помост тяжелоатлетический, тренировочный 3х3х0,05 метр [Подробнее: https://usport.kz/p49544171-pomost-tyazheloatleticheskij-trenirovochnyj.html](https://usport.kz/p49544171-pomost-tyazheloatleticheskij-trenirovochnyj.html) | ÐÐ¾Ð¼Ð¾ÑÑ ÑÑÐ¶ÐµÐ»Ð¾Ð°ÑÐ»ÐµÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¹, ÑÑÐµÐ½Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð¾ÑÐ½ÑÐ¹ 3Ñ3Ñ0,05 Ð¼ÐµÑÑ, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Помост для тяжелой атлетики состоит из одинаковых по размерам деревянных отделений, которые стягиваются между собой с помощью стальных шпилек. В крайних брусьях сделаны отверстия под стальные гнезда, в которых утоплены концы шпилек с гайками.   В центральных секциях находятся две резиновые амортизирующие дорожки выполненные из листовой резины толщиной 40 мм. Резиновые амортизаторы имеют размер 1х0,5х0,02 м .   Размер помоста: 3\*3\*0,5 | **290000** | **270000** |
| **44** | * Помост тренировочный 3\*3\*0,1м [Подробнее: https://usport.kz/p49544186-pomost-trenirovochnyj-3301m.html](https://usport.kz/p49544186-pomost-trenirovochnyj-3301m.html) | ÐÐ¾Ð¼Ð¾ÑÑ ÑÑÐ¶ÐµÐ»Ð¾Ð°ÑÐ»ÐµÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¹, ÑÑÐµÐ½Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð¾ÑÐ½ÑÐ¹ 3Ñ3Ñ0,05 Ð¼ÐµÑÑ, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Помост для тяжелой атлетики состоит из одинаковых по размерам деревянных отделений, которые стягиваются между собой с помощью стальных шпилек.   В крайних брусьях сделаны отверстия под стальные гнезда, в которых утоплены концы шпилек с гайками.   В центральных секциях находятся две резиновые амортизирующие дорожки выполненные из листовой резины толщиной 40 мм.   Резиновые амортизаторы имеют размер 1х0,5х0,04 м . | **340000** | **310000** |
| **45** | * Помост тренировочный 4\*4\*0,1м аморт 0,7\*1,4\*0,04 сухой брус [Подробнее: https://usport.kz/p49544299-pomost-trenirovochnyj-4401m.html](https://usport.kz/p49544299-pomost-trenirovochnyj-4401m.html) | ÐÐ¾Ð¼Ð¾ÑÑ ÑÑÐ¶ÐµÐ»Ð¾Ð°ÑÐ»ÐµÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¹, ÑÑÐµÐ½Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð¾ÑÐ½ÑÐ¹ 3Ñ3Ñ0,05 Ð¼ÐµÑÑ, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Помост для тяжелой атлетики состоит из одинаковых по размерам деревянных отделений, которые стягиваются между собой с помощью стальных шпилек. В крайних брусьях сделаны отверстия под стальные гнезда, в которых утоплены концы шпилек с гайками. В центральных секциях находятся две резиновые амортизирующие дорожки выполненные из листовой резины толщиной 40 мм. Резиновые амортизаторы имеют размер 1х0,5х0,04 м . | **390000** | **360000** |
| **46** | * Доска ребристая приставная 150х30 см [Подробнее: https://usport.kz/p65242632-doska-rebristaya-pristavnaya.html](https://usport.kz/p65242632-doska-rebristaya-pristavnaya.html) | ÐÐ¾ÑÐºÐ° Ð¼Ð°ÑÑÐ°Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ 180x30 ÑÐ¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | Размер: 150\*30см  Лакирование  Дерево – сухой брус | **11000** | **9500** |
| **47** | * Доска ребристая приставная 180х30 см [Подробнее: https://usport.kz/p65242671-doska-rebristaya-pristavnaya.html](https://usport.kz/p65242671-doska-rebristaya-pristavnaya.html) | ÐÐ¾ÑÐºÐ° Ð¼Ð°ÑÑÐ°Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ 180x30 ÑÐ¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | Размер: 180\*30см  Лакирование  Дерево – сухой брус | **12000** | **10500** |
| **48** | * Доска ребристая приставная 200х30 см [Подробнее: https://usport.kz/p65242676-doska-rebristaya-pristavnaya.html](https://usport.kz/p65242676-doska-rebristaya-pristavnaya.html) | ÐÐ¾ÑÐºÐ° Ð¼Ð°ÑÑÐ°Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ 180x30 ÑÐ¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 1 | Размер: 200\*30см  Лакирование  Дерево – сухой брус | **13000** | **11500** |
| **49** | * Доска наклонная приставная 150\*30 [Подробнее: https://usport.kz/p65242664-doska-naklonnaya-pristavnaya.html](https://usport.kz/p65242664-doska-naklonnaya-pristavnaya.html) | ÐÐ¾ÑÐºÐ° Ð½Ð°ÐºÐ»Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ 180*30, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Материал – дерево  Покрытие – лак  Размер: 150\*30 | **8000** | **7000** |
| **50** | * Доска наклонная приставная 180\*30 [Подробнее: https://usport.kz/p65242555-doska-naklonnaya-pristavnaya.html](https://usport.kz/p65242555-doska-naklonnaya-pristavnaya.html) | ÐÐ¾ÑÐºÐ° Ð½Ð°ÐºÐ»Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ 180*30, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Материал – дерево  Покрытие – лак  Размер: 180\*30 | **9000** | **8000** |
| **51** | * Доска наклонная приставная 200\*40 [Подробнее: https://usport.kz/p65242721-doska-naklonnaya-pristavnaya.html](https://usport.kz/p65242721-doska-naklonnaya-pristavnaya.html) | ÐÐ¾ÑÐºÐ° Ð½Ð°ÐºÐ»Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð²Ð½Ð°Ñ 180*30, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Материал – дерево  Покрытие – лак  Размер: 200\*30 | **10000** | **9000** |
| **52** | * **Трибуна универсальная юношеская** | https://images.kz.prom.st/90037577_w640_h640_tribuna-universalnaya.jpg | Возрастная группа 7-16 лет.  Общая высота 1500мм. Ширина 1500мм, Длина 2000мм.  Материалы: металлические элементы покрыты порошковыми красками; оцинкованный крепеж; брус хвойных пород.  Конструкция цельносварная. | **125000** | **120000** |
| **53** | * **Консоль для канатов и шестов** * [Подробнее: https://usport.kz/p30517743-podveska-dlya-kanatov.html](https://usport.kz/p30517743-podveska-dlya-kanatov.html) | ÐÐ¾Ð´Ð²ÐµÑÐºÐ° Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°ÑÐ¾Ð², ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  **Основные размеры:**   Длина выступа – 2000 мм.   Длина стороны, крепящейся к стене - 1500мм.   Консоль покрашена молотковой покраской | **18000** | **14000** |
| **54** | * **Консоль для канатов и колец** * [Подробнее: https://usport.kz/p30519557-konsol-dlya-kolets.html](https://usport.kz/p30519557-konsol-dlya-kolets.html) | ÐÐ¾Ð½ÑÐ¾Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ñ, ÑÐ¾ÑÐ¾ 3 |  Длина выступа – 2000 мм   Длина стороны, крепящейся к стене-1500мм   По желанию закакчика возможно изготовление консолей любых форм, размеров и цветов   Кольца в комплект не входят. | **18000** | **14000** |
| **55** | * Крепление для каната (с серьгой) [Подробнее: https://usport.kz/p49431268-kreplenie-dlya-kanata.html](https://usport.kz/p49431268-kreplenie-dlya-kanata.html) | ÐÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°ÑÐ° (Ñ ÑÐµÑÑÐ³Ð¾Ð¹), ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Толщина стального каркаса 2,5 мм, серьга изготовлена из прутка D=8 мм, поверхность окрашена нитроэмалью.  Для скрепления половинок используются два болта и гайки M10 | **1400** | **1000** |
| **56** | * Крепление для каната с карабином [Подробнее: https://usport.kz/p49431240-kreplenie-dlya-kanata.html](https://usport.kz/p49431240-kreplenie-dlya-kanata.html) | ÐÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°ÑÐ° Ñ ÐºÐ°ÑÐ°Ð±Ð¸Ð½Ð¾Ð¼, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Толщина стального каркаса 2,5 мм, карабин D=9 мм, поверхность окрашена нитроэмалью.  Для скрепления половинок используются три болта и гайки M10. | **1500** | **1000** |
| **57** | * Крепление для каната потолочное (со страховкой) [Подробнее: https://usport.kz/p49431265-kreplenie-dlya-kanata.html](https://usport.kz/p49431265-kreplenie-dlya-kanata.html) | ÐÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°ÑÐ° Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð»Ð¾ÑÐ½Ð¾Ðµ (ÑÐ¾ ÑÑÑÐ°ÑÐ¾Ð²ÐºÐ¾Ð¹), ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Крепление каната потолочное крепится к потолку с помощью 4 анкерных болтов М10 (в комплект не входят).  Размер стальной пластины 20х15х5 мм, приваренный зацеп имеет толщину металла 5 мм, поверхность окрашена нитроэмалью | **3000** | **2000** |
| **58** | * Кронштейн для груши настенный * [Подробнее: https://usport.kz/p28020804-kronshtejn-dlya-grushi.html](https://usport.kz/p28020804-kronshtejn-dlya-grushi.html) | ÐÑÐ¾Ð½ÑÑÐµÐ¹Ð½ Ð´Ð»Ñ Ð³ÑÑÑÐ¸, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Верхний крепёж выполнен из стального уголка, а сам корпус подвеса для груши имеет квадратное сечение и также изготовлен из стальной, профильной трубы 40 х 40 мм. Окраска порошковая. Петля для подвеса одного боксёрского мешка или груши. Монтаж настенный. Точек крепления 4-ть. Максимальная нагрузка 150 кг. Рекомендуемый вес боксёрского мешка 80 - 120 кг. | **7500** |  |
| **59** | * Кронштейн для груши потолочный * [Подробнее: https://usport.kz/p28020818-potolochnyj-kronshtejn-dlya.html](https://usport.kz/p28020818-potolochnyj-kronshtejn-dlya.html) | ÐÐ¾ÑÐ¾Ð»Ð¾ÑÐ½ÑÐ¹ ÐºÑÐ¾Ð½ÑÑÐµÐ¹Ð½ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°ÑÐ° Ð¸ Ð³ÑÑÑÐ¸, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Верхний крепёж выполнен из стального уголка, а сам корпус подвеса для груши имеет квадратное сечение и также изготовлен из стальной, профильной трубы 40 х 40 мм. Окраска порошковая. Петля для подвеса одного боксёрского мешка или груши. Монтаж настенный. Точек крепления 4-ть. Максимальная нагрузка 150 кг. Рекомендуемый вес боксёрского мешка 80 - 120 кг. | **4000** |  |
| **60** | * Козел гимнастический * [Подробнее: https://usport.kz/p30632330-kozel-gimnasticheskij.html](https://usport.kz/p30632330-kozel-gimnasticheskij.html) | ÐÐ¾Ð·ÐµÐ» Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¹, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | * корпус - кожа искусственная; * копыто - резина;   **Габариты (мм):**   * корпус - 670х350х280мм * от пола – 900-1350 мм | **22000** | **20000** |
| **61** | * Конь гимнастический * [Подробнее: https://usport.kz/p30632371-kon-gimnasticheskij-pryzhkovyj.html](https://usport.kz/p30632371-kon-gimnasticheskij-pryzhkovyj.html) | ÐÐ¾Ð½Ñ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¿ÑÑÐ¶ÐºÐ¾Ð²ÑÐ¹, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | * **Материал:** * корпус - кожа искусственная; * копыто - резина; * **Габариты (мм):**корпус -  1600х350х240, от пола –  900-1350 | **27000** | **22000** |
| **62** | * Конь гимнастический * Маховой * [Подробнее: https://usport.kz/p30632357-kon-gimnasticheskij-mahovyj.html](https://usport.kz/p30632357-kon-gimnasticheskij-mahovyj.html) | ÐÐ¾Ð½Ñ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð°ÑÐ¾Ð²ÑÐ¹, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Длина корпуса - 1550мм   Ширина корпуса - 300мм   Высота корпуса - 240мм   Высота корпуса над полом  900–1350мм с интервалом 55мм | **29000** | **24000** |
| **63** | * Козел гимнастический * [Подробнее: https://usport.kz/p30632330-kozel-gimnasticheskij.html](https://usport.kz/p30632330-kozel-gimnasticheskij.html) | ÐÐ¾Ð·ÐµÐ» Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¹, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | **Материал:**   * корпус - кожа искусственная; * копыто - резина;   **Габариты (мм):**   * корпус - 670х350х280мм * от пола – 900-1350 мм | **22000** | **20000** |
| **64** | * Козел гимнастический детский * [Подробнее: https://usport.kz/p44401616-kozel-gimnasticheskij-detskij.html](https://usport.kz/p44401616-kozel-gimnasticheskij-detskij.html) | ÐÐ¾Ð·ÐµÐ» Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸Ð¹ Ð´ÐµÑÑÐºÐ¸Ð¹, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  Высота верхней поверхности корпуса от пола ― 90...135 с интервалом 5 см.   Длина ― 40 см   Ширина ― 25 см   Высота ― 20 см   Масса, кг ― 25 | **21000** | **19000** |
| **65** | * Перекладина универсальная гимнастическая на растяжках [Подробнее: https://usport.kz/p50692558-perekladina-universalnaya-gimnasticheskaya.html](https://usport.kz/p50692558-perekladina-universalnaya-gimnasticheskaya.html) | ÐÐµÑÐµÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð½Ð° ÑÐ½Ð¸Ð²ÐµÑÑÐ°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð½Ð° ÑÐ°ÑÑÑÐ¶ÐºÐ°Ñ, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 | Перекладина регулируется по высоте:  нижний уровень: 1450 мм верхний уровень: 2550 мм  Расстояние между стойками: 2440 мм  Длина перекладины: 2500 мм | **28000** | **23000** |
| **66** | * Перекладина гимнастическая пристенная | ÐÐµÑÐµÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð½Ð° Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ, ÑÐ¾ÑÐ¾ 2 |  | **28000** | **22000** |
| **67** | * [Стойка для прыжков в высоту](https://netsport.kz/p3401897-stojka-dlya-pryzhkov.html" \o "Стойка для прыжков в высоту) | Стойка для прыжков в высоту |  | **14500** | **11000** |
| **68** | * Барьер для прыжков высоту | Барьер легкоатлетический |  | **7500** | **6000** |
| **69** | * Скамейка для раздевалки c вешалкой односторонняя | Скамейка для раздевалки c вешалкой односторонняя |  | **1,5 – 25000мм**  **2 – 27000**  **2,5 – 29000**  **3 – 31000** | **20000**  **21500**  **23000**  **24500** |
| **70** | * [Скамейка для раздевалки с вешалкой, двухсторонняя](https://netsport.kz/p39980242-skamejka-dlya-razdevalki.html) | Скамейка для раздевалки с вешалкой, двухсторонняя |  | **1,5 – 32000**  **2-34000**  **2,5-38000**  **3-42000** | **1,5-26000**  **2-27500**  **2,5-31000**  **3-34500** |