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Настройка работы (необходимо установить только P03, P06, P07, P10, P13)

◆ Нажмите одновременно кнопки «+» и «-» на 3 секунды, чтобы войти в интерфейс настроек; 
※ Нажмите кнопку «M», чтобы выбрать пункт настроек; нажмите кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать параметр; 
P01: подсветка приборной панели; 
P02: единица измерения пробега, 0: км; 1: миля; 
P03: уровень напряжения, базовое рабочее напряжение; 
P04: время сна, 0: без сна, единица измерения: мин; 
P05: режим помощи, 0:3, 1:5; 
P06: диаметр колеса, единица измерения: дюйм; точность: 0,1; 
P07: количество магнитов скорости, диапазон: 1-100; (Примечание: здесь отображается только заданная скорость, фактическая скорость не отображается) 
P08: Ограничение скорости, диапазон: 0-50 км/ч, 50: означает неограниченную скорость; (Если скорость превышает заданную, отключите выход ШИМ) 
P09: Запуск с нуля или с ненулевым значением, 0: запуск с нуля; 1: запуск с ненулевым значением; 
P10: Настройка режима движения: 0: Мощный привод, дроссельная заслонка не работает; (Вспомогательная мощность) 
1: Режим движения с электрическим дросселем, вспомогательная система не работает; 
2: Работают и вспомогательная система, и дроссельная заслонка; 
P11: Настройка чувствительности усиления, диапазон: 1-24; 
P12: Настройка силы запуска с усилением, диапазон: 1-5; 
P13: Настройка типа вспомогательной системы PAS (5/8/12). PAS с одним датчиком Холла: установить на 5/8. PAS с двумя датчиками Холла: установить на 12. 
P14: P15: Функции не включены; 
P16: Очистка ОДО; для очистки нажмите и удерживайте кнопку вверх 5 секунд
P17: 0-круиз контроль выключен, 1-круиз контроль включен
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Не устанавливайте P10 в положение 1, в этом случае питание отсутствует.

2. Установите значение P11 равным 1 (1 — максимальная чувствительность, не устанавливайте слишком большое значение).

3. Параметр P08 установлен на 100 (это процент ограничения скорости. Если он установлен на 0, двигатель не будет работать. Если он установлен на однозначное число или слишком малый процент, двигатель может не работать).

