**Комплектация бани-бочки**

1 Стены бани-бочки выполнены из массива алтайского кедра. Соединение лунный паз.



2 Входная дверь выполнена из массива кедра. Установлен английский замок.

3 Гибкая кровля Shinglas (цвет - на выбор - зеленый, коричневый)



4 Покрытие снаружи на выбор: СЕНЕЖ (Россия) и Renner (Италия) – c доплатой в зависимости от длины

Цвет: **золотой дуб** (СЕНЕЖ, Renner), **темный орех**(Renner), **натуральный** (Renner), **серый** (Renner).







ПАРНАЯ

5 Дровяная печь в сборе с дымоходом Теплодар Русь 9 нерж сталь содержание хром 13-17%. Топка внутренняя или наружная на выбор.

Камни (Габродиабаз- 20 кг)



6 Бак для горячей воды из нержавеющей стали с краном, 50 л 

7 Полог кедр - 2 шт

Окно с двойным стеклопакетом в парной 25 \*25 см -1 шт

Защитные экраны Flamma

Трапик



8 Вентиляционная решетка из кедра



9 Дверь в парное отделение массив кедра




МОЕЧНАЯ

10 В моечном отделении скамейка массив кедра - 2 шт.

Дверь массив кедра

Вентиляционная решетка из кедра



РАЗДЕВАЛКА

11 Скамейка из кедра

Окно со стеклопакетом 25 \*25 см, 1 шт.

Стол стационарный из кедра

Трапик

12 Электропроводка «под ключ» (кроме разборной модели)



13 Опора бани - клееный брус массив кедра

14 Ступеньки перед входом из кедра



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ| КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ** | | |
| **арт** |  | **КОЛ-ВО** |
| 1 | **Остов Баня бочки из древесины кедра, собранный шиповым – пазовым способом** | 1 |
| 2 | **Дверь из древесины кедра с ручками и коробкой** | 2…3 |
| 3 | **Дверь в парилку. Калёное стекло . БРОНЗА** | 1 |
| 4 | **Обручи, заклёпки, стяжки из нержавеющей стали** | 2…4 |
| 5 | **Мягкая черепица (цвет - на выбор - зеленый, коричневый, красный)** | 1 |
| 6 | **Обработка защитными составами для древесины снаружи** | 1 |
| 7 | **Притопочный лист из нержавеющей стали** | 2 |
| 8 | **Дровяная печь в сборе с дымоходом HARVIA M2 ( с внутренней топкой) или Русь 9 с наружей топкой** | 1 |
| 9 | **Бак для воды с краном, 50 л** | 1 |
| 10 | **Ступеньки перед входом, кедр** | 1 |
| 11 | **Нижние опоры, кедр** | 2…4 |
| 12 | **Вентиляционная решетка** | 2 |
| 13 | **Полог, кедр** | 2 |
| 14 | **Стол стационарный, кедр** | 1 |
| 15 | **Трапик** | 2…4 |
| 16 | **В мойке: скамейка, кедр** | 2 |
| 17 | **В раздевалке: скамейка, кедр** |  |
| 18 | **Скамейка ,кедр 2 шт. на веранде (модель с верандой)** | 2 |
| 19 | **Окно в парной 20 \*40 см, 1 шт.** |  |
| 20 | **Окно в раздевалке 20 \*40 см, 1 шт.** |  |
| 21 | **Электропроводка под ключ** |  |
| 22 |  |  |